Для работы с лампами 6С41С надо вывод 5 панельки 1 соединить с линией "а" (подключить к выводу 1 панельки 4)