Переходник под 6п36с, 6п42с, 6п45с надо ваять такой (слева - окталь, справа магноваль)   
1-1   
2-4   
3-3   
4-2   
5-7,9   
6-6   
7-5   
8-8.   
Такой переходник годится на все наши лампы с цоколем магноваль, кроме 6П41С. Для нее, если кому надо, 9-ю ногу магноваля отсоединить от пятой окталя и соединить с восьмой окталя, восьмую магноваля оставить свободной.